**148.37.0.0**

**10010100.00100101.00000000.00000000 148.37.0.0**

**LAN-1**

**10010100.00100101.00000010.00000000 148.37.2.0 L/B**

**10010100.00100101.00000010.00000001 148.37.2.1**

**.**

**.**

**.**

**10010100.00100101.00000011.11111110 148.37.3.254**

**10010100.00100101.00000011.11111111 148.37.3.255 B/C**

**LAN-2**

**10010100.00100101.00000100.00000000 148.37.4.0 L/B**

**10010100.00100101.00000100.00000001 148.37.4.1**

**10010100.00100101.00000100.00000010 148.37.4.2**

**10010100.00100101.00000100.00000011 148.37.4.3**

**10010100.00100101.00000100.00000100 148.37.4.4**

**10010100.00100101.00000100.00000101 148.37.4.5**

**.**

**.**

**.**

**10010100.00100101.00000111.11111110 148.37.7.254**

**10010100.00100101.00000111.11111111 148.37.7.255 B/C**

**10010100.00100101.00001111.11111110 148.37.15.254**

**10010100.00100101.00010000.00000001 148.37.16.1**

**148.37.84.37/23 H1**

**148.37.84.142/23 H2**

**10010100.00100101.01010100.10001110 148.37.84.142**

**11111111.11111111.11111110.00000000 255.255.254.0**

* **- - - - - - - - - - - - -**

**10010100.00100101.01010100.00000000 148.37.84.0**

**128 64 32 16 8 4 2 1**

**0 0 0 0 0 0 0 0**